|  |
| --- |
| Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement‍**Verkehr und Infrastruktur (vif)zentras, Betrieb Kantonsstrassen** |

|  |
| --- |
| **Gesuch für Installationen an Beleuchtungskandelaber oder an Signalen**  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **1. Ausführungsort** | **PLZ / Gemeinde**      (Springen mit F11) |
| Kantonsstrasse: Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |
| Abschnitt von:       | Abschnitt bis:       |
| Geplante Montage am:       | Montageort: Kandelaber Nr.  |
|  |  |
|  |
| **2. Geplantes Objekt** (Zutreffendes ankreuzen) |
| [ ]  Weihnachts- Winterbeleuchtung | [ ]  Fasnachtsdekoration | [ ]  Wegweiser | [ ]  Andere:  |
| Abmessung:       cm Breite x       cm Höhe x | Anzahl:       |  |
|  |  |
|  |  |
| **3. Gesuchsteller** | **Stempel / Unterschrift** |
| Kontaktperson: |       | Tel.       |  |
| E-Mail Adresse: |       | Ort / Datum:       |
|  |  |  |
|  |  |
| **4. Gesuchsunterlagen** (zwingend) | Situationsplan 1:500 oder 1:1'000 [x]  Beschrieb / Dokumentation |
|  |  |
|  |
| **5. Auflagen Bedingungen** |
| **Anforderungen / Vorgaben**:* Die Wegleitung für Strassenreklamen (Ausgabe April 2016), insbesondere Ziffer 5.3 bzgl. Beleuchtung, ist einzuhalten.
* Das Objekt darf keine Blendwirkung erzeugen und die Beleuchtung darf sich nicht von der Strassenbeleuchtung abheben.
* In unmittelbarer Nähe von Fussgängerstreifen muss insbesondere auf die Blendwirkung geachtet werden. Bei Einfahrten und Einmündungen dürfen die Sichtzonen nicht beeinträchtigt werden.
* Stromanschlüsse sind mit dem entsprechenden Netzbetreiber abzusprechen und nach deren **Weisung** zu erstellen.

**Montage / Demontage:*** Vor Beginn der Montage ist die Signalisation ist mit der vif, Team Verkehrssicherheit (VS), abzusprechen.
* Die Montage hat gemäss [Faktenblatt\_652.111](https://vif.lu.ch/-/media/VIF/Dokumente/download/fachordner/Verkehrsmassnahmen/652_Faktenblaetter/652_111_Faktenblatt_Signalbefestigung.pdf?la=de-CH) zu erfolgen.
* Das Freihalten des Lichtraumprofiles (Fahrbahnabstand 0.50m, Höhe UK 4.50m), respektive Trottoir oder Rad-Gehweg (Fahrbahnabstand 0.30m, Höhe UK 2.50m) ist jederzeit zu gewährleisten.

**Haftung:*** Der Bewilligungsnehmer haftet für alle Schäden, der durch die Erstellung, den Bestand oder Betrieb dieser Anlage entstehen.
* Die Aufwendungen für die De-/ und Wiedermontage bei Unterhaltsarbeiten an den Beleuchtungskandelaber oder die Sanierung von Schäden, verursacht durch die bewilligte Anlage, werden dem Bewilligungsnehmer in Rechnung gestellt.

**Kosten:*** Sämtliche Kosten sind vom Bewilligungsnehmer zu tragen. Für das Gesuch werden keine Kosten erhoben.
* Die Verrechnung des elektrischen Stroms ist mit den entsprechenden Netzbetreibern zu vereinbaren.

**Kontrolle / Abnahme:*** Nach Abschluss der Erstmontage ist mit der zentras, Tel. 041 288 91 91, Kontakt aufzunehmen.

**Dauer der Bewilligung**:* Diese Bewilligung kann jederzeitig widerrufen werden.
 |
|  |  |  |
| **6. Entscheid** | [ ]  Das Gesuch wird bewilligt | [ ]  Das Gesuch wird nicht bewilligt |
| Begründung: |
| **Verkehr und Infrastruktur (vif), zentras, Betrieb Strassen** |
| Thomas Schmid, Rothenburgstrasse 19, 6020 Emmenbrücke, 041 288 91 12, thomas.schmid2@lu.ch  |
| Emmenbrücke,  | Unterschrift:  |
|  |  |
| Verteiler:* Bewilligungsnehmer
* vif Team Verkehrssicherheit (VS)
 | * Betreiber öffentliche Beleuchtung (ÖB)
* Standortgemeinde
* zentras, Betrieb Kantonsstrassen
 |